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Tom III:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości 207,236   km w sezonie zimowym 2021/2022 będących 
w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku polegające na : 
1.Całodobowe odśnieżaniu i utrzymaniu przejezdności na całej szerokości jezdni w powierzonym  zadaniu  oraz niedopuszczenie do wystąpienia naboju lodowego .
2. Zwalczaniu śliskości 
3. Posypywanie materiałami uszorstniającymi wyznaczonych odcinków jezdni , przy założeniu min ilości materiału 125g/m2                           
4. Pozimowe oczyszczenie ulic materiałów uszorstniających ( dot. rejonu Sanok), 
5. Pozimowe oczyszczenie dróg z materiałów   uszorstaniajacych na obiektach mostowych , przy krawężnikach 
    chodnikowych , przy ściekach drogowych   krawędziowych    ( dot. rejonu Dobra- Tyrawa , Zagórz - Bukowsko , Zarszyn- 
   Besko  strona Lewa ,Zarszyn- Besko Strona Prawa , Tarnawa  )

5.W wypadku zaistnienia warunków pogodowych powodujących śliskość na   jezdni – gołoledzi( opad marznącej mżawki  itp.) Wykonawca zobowiązany jest do jej  zwalczenia   oraz niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego 
6. Składanie Zamawiającemu codziennych telefonicznych meldunków do godz. 8.00
   o stanie dróg w czasie trwania akcji zimowej 
7.Standard zimowego utrzymania drogi określa załącznik nr 6 – ustalony przez   zarządzającego drogami.
   Dla wszystkich zadań obowiązuje standard III , natomiast dla ulic na terenie miasta 
   Sanoka obowiązuje standard II ( ulice dla standardu II – ul. Jagiellońska , Kościuszki , 
   Rymanowska , Mickiewicza , , Sienkiewicza , Słowackiego , Daszyńskiego 

Liczba zadań 6 . 

            -Zadanie nr 1 Rejon Sanok  - ilość km 40,972
            - Zadanie nr 2 Rejon Dobra-Tyrawa Wołoska  -39,411 ilość km 
             - Zadanie nr 3 Rejon Poraż – ilość km 33,750
             - Zadanie nr 4 Rejon  Zarszyn – Besko strona prawa  – ilość km 49,013
             -Zadnie nr 5 Rejon  Zarszyn – Besko strona lewa – ilość km 23,610
             -Zanie nr 6 Rejon Tarnawa – ilość km  20,480


MATERIAŁY USZORSTANIAJĄCE ( SÓL , PIASEK , GRYSY  ) DO POSYPYWANIA ZAPEWNI WYKONAWCA  WE  WŁASNYM ZAKRESIE.
(Zastosowane materiały winny mieć atest lub aprobatę techniczną dopuszczającą do ich użycia przy zimowym 
utrzymaniu dróg . Zamawiający ma prawo zażądać okazania
dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów do ich użycia przy zimowym utrzymaniu dróg )
Wykonawca  może złożyć  ofertę  na wszystkie w/w zadania  lub wybrane . 
Wykaz odcinków dróg na poszczególne zadanie do zimowego utrzymania sezon 2021/2022
Wykaz odcinków dróg na poszczególne zadanie do zimowego utrzymania 
sezon 2021/2022

ZADANIE NR 1 -REJON - SANOK

	Lp.
	NAZWA DROGI 
	NR DROGI 
	Odcinek 
od km do km
	Długość 
km 
	Długość odcinka do posypywania

	1.
	ULICE POWIATOWE M. SANOK wg wykazu
	
	
	21,631
	21,631

	2. 
	WUJSKIE PRZEZ WIEŚ
	2225R
	0+000 3+000
	3.000
	 0,500

	3.
	ZAŁUŻ – LESKO
	2227R
	0+000 2+550
	2.550
	 0,800

	4.
	SANOK – LISZNA
	2222R
	3+491 6+618
	3.127
	1,000

	5. 
	SANOCZEK – STROŻE
	2215R
	2+165 4+500 
	2.335
	0,600

	6.
	SANOK - DOBRA
	2235R
	2+280 3+250
	0.970
	0,970

	7.
	SANOK - BUKOWSKO
	2212R
	1+601 4+300
	2.699
	2,100

	8.
	JUROWCE - TREPCZA
	2217R
	0+000 4+660
	4.660
	4.660

	
	                               RAZEM
	
	
	40.972
	32.261


ZADANIE NR 2- REJON – DOBRA -TYRAWA WOŁOSKA

	L.P. 
	NAZWA DROGI
	NR DROGI 
	ODCINEK OD KM DO KM
	DŁUGOŚC
 W KM
	DŁ. ODCIN. DO POSYP.

	1.
	SANOK- DOBRA
	2235R
	3+250  20+300
	17,050
	6,260

	2.
	RACZKOWA – MRZYGŁÓD 
	2218R
	8+700  8+800
	0,100
	0,020

	3.
	HŁOMCZA –ŁODZINA
	2219R
	0+000  1+680
	1,680
	0,600

	4.
	MRZYGŁÓD-TYRAWA WOŁ. 
	2220R
	0+000  8+930
	8,930
	2,210

	5.
	TYRAWA WOŁOSKA - WAŃKOWA
	2225R
	0+000-  5+163
	5,163
	1,650

	6.
	RAKOWA - STAŃKOWA
	2226R
	0+000-  1+300
	1,300
	0,270

	7.
	ROZPUCIE - ROPIEŃKA
	2224R
	0+000- 2+946
	2,946
	0,986

	8.
	SIEMUSZOWA - ROZPUCIE
	2221R
	0+000-  2+242
	2,242
	0,420

	
	                           RAZEM
	
	
	39,411
	12,416



ZADANIE NR 3-REJON –ZAGÓRZ - BUKOWSKO    

	Lp.
	NAZWA DROGI 
	NR DROGI 
	Odcinek 
od km do km
	Długość 
km 
	Długość odcinka do posypywania

	1.
	PRUSIEK-NIEB. – WYSOCZANY
	2229R
	0+000    18+560
	18.560
	3,500

	2. 
	PORAŻ-ZAGÓRZ + UL. GUBRYNOWICZA-ZAGÓRZ
	2228R
	0+000    3+960
3+960    6+390
	3.960
2.430
	4,000

	3.
	SANOK - BUKOWSKO
	2212R
	4+300  13+100
	8.800
	1.820

	
	                                RAZEM 
	
	
	33.750
	9,320




ZADANIE NR 4 – REJON ZARSZYN – BESKO STRONA PRAWA 
	L.P.    
	NAZWA DROGI                 
	NR DROGI
	DŁ ODCINKA OD KM DO KM 
	DŁUGOŚC 
/KM /
	DŁ. ODCIN DO POSYP

	1.
	CZERTEŻ- STRACHOCINA 
	2205R
	0+000 -   6+480
	6,480
	0,400

	2.   
	DŁUGIE - PAKOSZÓWKA 
	2204R
	0+000 -  8+450
	8,450
	0,850

	3
	ZARSZYN – TURZE POLE
	2045R
	3+204 - 10+121
	6,917
	0,570

	4
	 JAĆMIERZ - BAŻANÓWKA
	2203R
	0+000   3+077
	3,077
	0,300

	5
	GRABOWNICA – LALIN
	2223R
	0+000   3+ 500
	3,500
	0,500

	6
	GRABOWNICA przez Wieś
	2050R
	1+370   1+780
	0,410
	

	7
	HUMNISKA - STRACHOCINA
	2053R
	7+050   8+350
	1,350
	0,900

	8
	KRZEMIENNA – RACZKOWA - JUROWCE
	2046R
	12+150  19+450
	7,295
	2,100

	9
	GRABÓWKA - FALEJÓWKA
	2049R
	5+993   7+733
	1,740
	1,740

	10
	RACZKOWA - MRZYGŁÓD
	2218R
	0+000   0+480
	0,480
	0,150

	11
	WZDÓW -BESKO
	2060R
	5+660-7+200
	1,540
	0,685

	12
	HACZÓW - BESKO
	2006R
	7+435-11+814
	4,379
	2,035

	13
	MILCZA - BESKO
	2007R
	1+624-5+019
	3,395
	1,480

	
	RAZEM
	
	
	49.013
	11.710


ZADANIE NR 5 – REJON – ZARSZYN- BESKO STRONA LEWA

	Lp.
	NAZWA DROGI 
	NR DROGI 
	Odcinek 
od km do km
	Długość 
km 
	Długość odcinka do posypywania

	1
	PISAROWCE - NOWOTANIEC
	2207R
	0+000-7+385
	7,385
	2,635

	2
	DŁUGIE - PIELNIA
	2206R
	4+000-6+153
	2.153
	0,200

	3
	ZARSZYN-ODRZECHOWA
	2059R
	0+000-6+970
	6.970
	4,600

	4
	PASTWISKA-PUŁAWY
	2113R
	0+000-2+500
	2.500
	0,350

	5
	WOLA SĘKOWA przez Wieś
	2208R
	0+000-1+580
	1.580
	0,200

	6
	BESKO-MYMOŃ
	2201R
	0+000-3+022
	3,022
	2,600

	
	RAZEM
	
	
	23,610
	10,585



ZADANIE NR 6- REJON - TARNAWA

	Lp.
	NAZWA DROGI 
	NR DROGI 
	Odcinek 
od km do km
	Długość 
km 
	Długość odcinka do posypywania

	1.
	TARNAWA –KALNICA 
	2257R
	0+000 - 13+ 720
	13,720

	3,280 

	2. 
	TARNAWA – HUZELE
	2256R
	0+000 - 2+420
	  2,420
	2,420

	3. 
	TARNAWA – HOCZEW 
	2258R
	0+000 - 1+ 660
	   1,660
	1,000

	4.   
	RZEPEDŻ – MCHAWA 
	2259R
	7+650 - 10+330
	   2,680
	0,600

	
	                         RAZEM
	
	
	  20,480
	7,300







Szczegółowy wykaz odcinków do posypywania na poszczególne zadania 
ZADANIE NR 1 - REJON SANOK
1. Ulice powiatowe M. Sanok – posypywanie ciągłe.
2. Sanok – Dobra 
-	2+280 – 3+250 : spadek, łuki (okolice sklepu „Carrefour”- skrzyżowanie drogi na Jurowce) – posypywanie ciągłe.
3. Wujskie przez wieś 
· 0+000 – 0+100 : skrzyżowanie,
· 0+600 – 0+800 : spadek,
· 2+500 – 2+700 : spadek, przystanek autobusowy
4. Załuż – Lesko 
· 0+000 – 0+100 : skrzyżowanie,
· 2+150 – 2+550 : spadek, łuki,
5. Sanok – Liszna 
· 3+600 – 4+100 : spadek,
· 4+900 – 5+400 : spadek, szkoła,
6. Sanoczek – Stroże
-	2+500 – 2+800 : spadek (Płowce)
· 3+400 – 3+700 : spadek (okolice kościoła w Strożach M.).
7. Sanok – Bukowsko
      -	1+800 – 3+800 : łuki, spadki, przystanki autobusowe  w m. Sanoczek
· 4+200 – 4+300 : skrzyżowanie z drogą Prusiek – Wysoczany
8. Jurowce – Trepcza – posypywanie ciągłe 0+000 – 4+660


ZADANIE NR 2 - REJON  DOBRA – TYRAWA  WOŁOSKA– odcinki do posypywania
1. Sanok – Dobra 
· 3+220 – 4+550 : od skrzyżowania (Trepcza – Jurowce) do końca obiektu mostowego w m. Trepcza na rzece Sanoczek) odcinek do posypywania ciągłego, skrzyżowania, przystanki autobusowe, spadki, łuki, most, przejście dla pieszych w obrębie Szkoły i Kościoła w m . Trepcza.
· 4+620 – 4+700 : łuki, przystanek autobusowy
· 5+050 – 5+100 : łuki
· 5+270 – 5+370 : łuki, spadki
· 5+650 – 5+750 : łuki, spadki
· 6+150 – 6+450 : łuki, spadki (czerwona glinka)
· 6+500 – 6+600 : łuki, przystanki autobusowe (Międzybrodzie)
· 7+400 -7+500 : łuki, spadki, (dawne osuwisko)
· 7+650 – 7+750 : łuki, spadki, (dawne osuwisko)
· 8+450 – 8+550: łuki spadki,
· 9+000 – 9+300 : łuki spadki (Międzybrodzie),
· 10+000 – 10+100: łuki (Liszna)
· 11+200 – 12+300 : spadki, łuki, przystanki autobusowe, skrzyżowanie, zwężenie (ciągłe posypywanie Góra Dębna)
· 12+700 – 12+750 ; łuki (kapliczka)
· 13+150 – 13+250 : łuki ( kapliczka Mrzygłód)
· 13+850 – 14+500 : łuki, spadki, skrzyżowanie z drogą Mrzygłód – T.Wołoska, przystanki, przejście dla pieszych w m. Mrzygłód)
· 15+200 – 15+500 : spadki, łuki (Hłomcza, kapliczka),
· 15+800 – 16+650 przystaki autobusowe łuki spadki 5 szt. skrzyżowań w m. Hłomcza
· 17+200 – 17+250 : łuki
·  17+700 – 17+900 : most z dojazdami (DMS w Dobrej na rz.San)
· 18+000 – 18+250 : skrzyżowania, łuki, spadki, most z dojazdami w m. Dobra


2. Raczkowa – Mrzygłód 
-     0+000 – 0+020 : skrzyżowanie,
3. Hłomcza – Łodzina
· 0+000 – 0+100 : skrzyżowanie
· 0+900 – 1+400 : spadki, łuki.
4. Mrzygłód – Tyrawa Wołowska
· 0+000 – 0+050 : skrzyżowanie,
· 0+230 – 0+430 most DMS z dojazdami na rz. San w m. Tyrawa Solna
· 1+150 – 1+250 łuki w m. Tyrawa Solna
· 1+700 – 1+800 most z dojazdami na rz. Tyrawka w m. Tyrawa Solna
-	1+960 – 2+080 : łuk
-	2+220 – 2+380 : łuki
-	3+290 – 3+440 : łuki
-	3+630 – 3+920 : łuk + most z dojazdami w m. Siemuszowa
-	4+260 – 4+440 : łuk + most z dojazdami w m. Siemuszowa
-	4+800 – 5+000 : łuki
-	5+550 – 5+620 : łuki
-	6+290 – 6+390 : łuki
-	6+450 – 6+520 : skrzyżowanie z drogami gminnymi
-	7+720 – 7+800 : łuk
-	8+500 – 8+790 : spadki, łuki 
· 8+050 – 9+000 : skrzyżowanie

5. Tyrawa Wołoska – Wańkowa
-	0+000 – 0+150 : skrzyżowanie + łuki
-	0+325 – 0+375 : łuk
-	0+500 – 0+650 : łuki
-	0+910 – 0+960 : łuk
-	1+360 – 1+420 : łuk
-	1+940 – 2+030 : łuk
-	2+130 – 2+220 : łuk
-	2+310 – 2+450 : łuk
-	2+730 – 2+870 : łuki
-	2+940 – 3+040 : łuk
-	3+280 – 3+320 : łuk
-	3+470 – 3+580 : łuk
-	3+720 – 3+850 : łuk
-	3+900 – 3+990 : łuk
-	4+090 – 4+190 : łuk
-	4+900 – 5+060 : spadki, łuk
6. Rakowa - Stańkowa
-	0+000 – 0+060 : skrzyżowanie + most
-	0+760 – 0+830 : most z dojazdami
-	0+870 – 1+010 : most z dojazdami + łuki

7. Rozpucie - Ropieńka
-	0+000 – 0+060 : skrzyżowanie + most
-	0+340 – 0+420 : łuk
-	0+480 – 0+710 : most z dojazdami + spadki + łuki
-	0+920 – 0+970 : łuk + przepust
-	1+900 – 1+980 : łuk
-	2+100 – 2+180 : łuk + spadki
-	2+540 – 2+946 : łuki + spadki
8. Siemuszowa - Rozpucie
-	0+000 – 0+060 : skrzyżowanie 
-	0+140 – 0+210 : łuk
-	0+460 – 0+530 : most z dojazdami + łuk
-	0+830 – 1+000 : łuk
-	1+870 – 1+920 : skrzyżowanie z drogą gminną

ZADANIE NR 3 - REJON ZAGÓRZ - BUKOWSKO
1. Prusiek – Wysoczany 
· 0+000 – 0+050 : skrzyżowanie,
· 0+300 – 0+400 : łuki
· 1+100 – 1+400 : łuki, przystanki autobusowe, spadki (okolice szkoły w m. Prusiek)
· 4+600 -5+100 łuki, przystanki autobusowe, spadki okolice szkoły w m.Niebieszczany)
· 6+500 – 6+600 : spadek (Falowa Górka),
· 7+900 -8+050 : łuki, skrzyżowanie z drogą Poraż – Zagórz,
· 7+300 – 7+500 : spadek (za stadionem w Niebieszczanach, przed leśniczówką),
· 9+100 – 10+500 : spadek (Góra Morochowska),
· 10+700 – 10+800 : przejazd kolejowy,
· 15+800 – 15+900 : przejazd kolejowy,
· 16+500 – 17+100 : spadek,
· 18+510 – 18+560 : skrzyżowanie.
1. Poraż – Zagórz 
· 0+000 – 0+100 : skrzyżowanie, przystanek autobusowy,
· 0+400 – 1+300 : spadki, łuki, przystanek autobusowy,
· 2+700 – 3+900 : spadki, łuki, przystanek autobusowy (okolice szkoły w Porażu)
1. Ulica Gubrynowicza – Zagórz (początek ulicy od drogi Zagórz – Komańcza),
· 0+000 – 0+100 : skrzyżowanie,
· 0+700 – 2+400 : spadki, łuki, most.
1. Sanok – Bukowsko
4+300 – 4+500 : łuk, most w m. Markowce – Prusiek
5+300 – 5+600 : łuki, przystanki autobusowe, skrzyżowanie z drogą Pisarowce-Markowce
6+600 – 6+900 :  łuki,  spadki, przystanki autobusowe, okolice szkoły w m. Pobiedno, skrzyżowanie z drogą Pobiedno – Dudyńce
7+400 – 7+600 : łuki spadki, przystanki autobusowe, skrzyżowanie z drogą Pobiedno – Zboiska
8+500 – 8+600 most, łuki w m. Pobiedno
8+750 – 8+850 : okolice szkoły w m. Wolica, mosty, łuki
9+700 – 9+800 : most, łuki w m. Wolica
10+500 – 10+600 : most w m. Bukowsko, łuki
12+780 – 13+100 : łuki, spadki, mosty, okolice szkoły w m. Bukowsko

ZADANIE NR 4 - REJON ZARSZYN- BESKO STRONA PRAWA
1. Czerteż – Strachocina
1. 0+000 – 0+100 : skrzyżowanie,
1. 2+250 – 2+350 : skrzy kowanie, łuki (Kostarowce),
1. 3+450 – 3+500 : łuk, szkoła w Kostarowcach,
1. 6+330 – 6+480 : łuk, skrzyżowanie, spadki.
1. Długie – Pakoszówka
1. 4+200 – 4+400 : spadki,
1. 4+950 – 5+000 : zwężenie,
1. 5+200 – 5+250 : zwężenie,
1. 6+100 – 6+200 : skrzyżowanie z drogą Czertem – Strachocina,
1. 6+300 – 6+450 : łuki,
1. 6+500 – 6+600 : łuki,
1. 7+900 – 8+000 : spadki,
1. 8+350 – 8+450 : skrzyżowanie.
1. Grabownica – Lalin
1. 0+000 – 0+100 : skrzyżowanie,
1. 0+150 – 0+550 : spadek, łuk,
1. Humniska – Strachocina 
-	8+200 – 8+350 : skrzyżowanie, łuk, spadek,
4. Wzdów – Besko
· 6+439 - 6+834 : Łuki	
· 7+005 - 7+085 : Łuki	
· 7+185 - 7+345 : Skrzyżowanie z torami + Łuki	
· 7+585 - 7+634 : Skrzyżowanie z droga krajową	
5. Haczów – Besko
· 7+440 - 7+510 : Przystanki
· 7+680 - 7+790 : Łuki
· 7+880 - 7+970 : Łuki + skrzyżowanie
· 8+390 - 8+480 : Łuki
· 8+610 - 8+860 : Łuki
· 8+935 - 9+050 : Łuki
· 9+310 - 9+400 : Łuki
· 9+620 - 9+740 : Łuki
· 9+860 - 10+030 : Łuki
· 10+570 - 10+720	: Łuki
· 10+900 - 10+960	: Łuki
· 11+010 - 11+310	: Łuki + szkoła + przystanek
· 11+350 - 11+640	: Skrzyżowanie z torami + Łuki
· 11+720 - 11+852 : Skrzyżowanie z droga krajową
6. Milcza – Besko
· 1+790 - 1+930 : Podjazd
· 2+150 - 2+410 : Podjazd
· 2+650 - 2+810 : Łuki
· 3+200 - 3+420 : Podjazd + Zakręt
· 3+720 - 3+800 : Łuki
· 3+990 - 4+340 : Łuki
· 4+480 - 4+540 : Przystanki
· 4+780 - 4+988 : Skrzyżowanie z droga krajową + spadek + łuki
8. Krzemienna – Jurowce
1. 12+800 – 13+200 :spadek w m. Raczkowa (od Krzemiennej)
1. 13+500 -13+600 : spadek, łuki, przystanek autobusowy, skrzyżowanie z drogą 
1. 13+950 – 14+200 : łuki, spadek, skrzyżowania, przystanki, przewężenie drogi (granica Raczkowa /Falejówka) 
1. 15+620 – 15+670 : skrzyżowanie Grabówka
1. 15+920 – 15+960 : łuki spadki przystanek autobusowy w m. Falejówka
1. 17+600 – 17+650 : łuki spadki przystanek autobusowy w m. Falejówka
1. 18+300 – 18+400: łuki spadki przystanek autobusowy skrzyżowanie w m. Srogów Górny
1. 18+650 – 19+050 : spadki, skrzyżowanie (Popowa Górka),
· 
  9. Raczkowa – Mrzygłód 
-     0+000 – 0+050 : skrzyżowanie,
-     0+150 – 0+250 : spadki

1. Grabówka – Falejówka – posypywanie ciągłe


ZADANIE NR 5 - REJON ZARSZYN- BESKO STRONA LEWA
1. Pisarowce – Nowotaniec
1. 0+000 – 0+500 : spadki, przystanek autobusowy, skrzyżowanie, 
1. 0+700 – 1+000 : łuki,
1. 1+300 – 1+550 skrzyżowanie m. Jędruszkowce, przystanki autobusowe, łuki, spadki
1. 3+400 – 3+800 : łuki, spadki, przystanki autobusowe, skrzyżowanie z drogą Długie - Pielnia
1. 4+500 -5+150 spadki, łuki, przystanki autobusowe, okolice cmentarza w m. Pielnia
1. 6+300- 6+500 łuki, przystanki autobusowe, most w m. Nadolany
1. 7+050 – 7+385 łuki, przystanki autobusowe, spadki, most w m. Nadolany, okolice sklepu, skrzyżowanie
1. Długie – Pielna 
3+450 – 3+650 : spadki, skrzyżowanie z drogą Pisarowce – Nowotaniec
1. Zarszyn – Odrzechowa
0+000-0+050 : skrzyżowanie , most
0+250-0+300 : most
0+500 – 5+000 : spadki ,przystanki, skrzyżowanie  z Odrzechowa przez Wieś
1. Pastwiska – Puławy
0+000 – 0+050 skrzyżowanie
2+100 – 2+450  łuki, spadki, przystanki autobusowe, dojazd do mostu, 
1. Wola Sękowa
0+000 – 0+100 skrzyżowanie, przystanek autobusowy
0+700 – 0+800 łuki, spadki, (okolice Kościoła)	
5. Besko - Mymoń
· 0+000	0+130 : Skrzyżowanie z droga krajową + przystanki		
· 0+280	1+340 : Podjazd + łuki		
· 1+420	1+680	: Podjazd 	
· 1+770	2+040 : Łuki		
· 2+140	3+022 : Podjazd + łuk + skrzyżowanie z drogą wojewódzką		


ZADANIE NR 6 - REJON TARNAWA
1. Tarnawa Górna – Kalnica
 -  0+000 – 0+150 : skrzyżowanie,
 -  0+250 – 0+650 : spadek,
 - 1+300 – 1+600 : skrzyżowanie z drogą Tarnawa – Huzele,
   2+300 – 2+700 : spadek, zwężenie, 11+200 – 12+100 : spadek, łuki (od Średniego do    Kalnicy). 
-  3+720 – 3+780
-  5+000-  5+100
 - 5+400 – 5+460
  - 6 +300 - 6 +600
  - 6+700 – 6 +950 
  - 8+180 – 8 +240
  - 11+000- 12 +200
1. Tarnawa _ Hoczew 
-    0+000 – 0 +050 ( skrzyżowanie )
-    0+120- 0 +170 most 
-    0 +650  0 +900  ( spadek )
-	1+260 – 1+660 (odcinek szerokości 2,0 m – dojazd do cmentarza)
3.   Rzepedź – Mchawa 
      -    10 +030 – 10 +330 ( spadek , łuki, mosty )  
4. Tarnawa – Huzele
	- 0+000 - 2+420 posypywanie ciągłe
	





















Załącznik nr 1

Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogi

UWAGA!!!
	Lp.
	Standard
	Opis utrzymania drogi dla danego standardu
	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)

	
	
	
	Po ustaniu opadów śniegu
	Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	III
Wg wytycznych GDDKiA

	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowaniach z drogami
- skrzyżowaniach z kolejami
odcinkach o pochyleniu > 4%
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez Zarząd drogi
	- luźny   - 6 godz
- zajeżdżony występuje
- zaspy, języki śniegowe   
  lokalnie  - 6 godz
-utrudnienia dla  samochodów osobowych
	W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź                 - 3 godz
- szron                      - 5 godz
- szadź                       - 5 godz
- pośniegowa           - 6 godz
- lodowica                - 6 godz

	2
	II
Wg wytycznych GDDKiA

	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości 
Jezdnia posypana na całej szerokości
Jezdnia czarna:
- mokra

	- luźny – 4 godz
- błoto pośniegowe – 6 godz
- zaspy, języki śniegowe - nigdy
	- gołoledź                 - 3 godz
- szron                      - 3 godz
- szadź                       - 3 godz
- pośniegowa           - 4 godz
- lodowica                - 4 godz


Standard II Wg wytycznych GDDKiA obowiązuje dla dróg powiatowych na terenie Miasta Sanoka dla ulic: Rymanowska, Kościuszki, Jagiellońska, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Daszyńskiego.



























Wykaz ulic na terenie miasta Sanoka
będących pod zarządem Powiatowego. Zarządu Dróg w Sanoku przeznaczonych do ZUD 2021/2022
	Lp.
	Nr ulicy
	Nazwa drogi
	D
ługość 
odcinka w lon:
	Uwagi:

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1
	2230R
	Biała Góra
	0,204
	

	2
	2231R
	Białogórska
	0,714
	

	3
	2222R
	Chrobrego
	3,491
	

	4
	2414R
	II Pułku Strzelców
	0,530
	

	5
	2216R
	II Armii Wojska Polskiego
	0,404
	

	6
	2247R
	Daszyńskiego
	0,557
	

	7
	2252R
	Jagiellońska
	0,685
	

	8
	2232R
	Jana Pawła II
	1,074
	

	9
	2239R
	Królowej Bony II
	0,137
	

	10
	2238R
	Konarskiego
	0,780
	

	11
	2233R
	Konopnickiej
	2,183
	

	12
	2244R
	Kościelna
	0,113
	

	13
	2233R
	Kościuszki
	0,686
	

	14
	2231R
	Mickiewicza
	1,041
	

	15
	2212R
	Okulickiego
	1,601
	

	16
	2236R
	800 - lecia
	0,517
	

	17
	2239R
	Podgórze
	0,642
	

	18
	2240R
	Reymonta
	0,180
	

	19
	2244R
	Robotnicza
	0,779
	

	20
	2241R
	Rymanowska
	0,360
	

	21
	2234R
	Stróżowska
	2,114
	

	22
	2249R
	Sienkiewicza
	0,455
	

	23
	2250R
	Słowackiego
	0,816
	

	24
	2235R
	Traugutta
	1,568
	

	Razem długość ulic
	21,631
	w km




Słowniczek pojęć ;

Całodobowe odśnieżanie i utrzymanie przejezdności na całej szerokości jezdni .
Jezdnia jest odśnieżona – oczyszczona z luźnego śniegu na całej szerokości w czasie 6 godz. od ustania opadów przez całą dobę 
Nabój lodowy –śnieżny -nieusunięta zlodowaciała  warstwa zajeżdżonego i zmrożonego śniegu co może  powodować utrudnienie przejezdności dla samochodów (od  kilku centymetrów) przymarznięta do nawierzchni jezdni.
Zwalczanie śliskości 
Posypywanie jezdni materiałami uszorstniającymi na wyznaczonych odcinkach lub na całej długości 
Pozimowe oczyszczenie ulic 
Oczyszczenie  ulic na terenie miasta Sanoka z materiałów , które użyto do zimowego utrzymania dróg

Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw

Gołoledź – cienka warstwa   lodu grubości  do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej , mgły roszącej , mżawki lub deszczu

Szadź – osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza , powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody ( mgły lub chmury ) gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od  zera.

Szron – osad lodu , na ogół o wyglądzie krystalicznym , przybierający kształt lasek , igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze niższej niż zero stopni 















































