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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	DOSTAWA 4 LAPTOPÓW - MINIMALNE WYMAGANIA

	Komputer
	Komputer typu laptop będzie wykorzystywany dla potrzeb pracy biurowej, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji.

	Typ sprzętu
	Laptop

	Ekran
	· Przekątna 15,6”  LED IPS
· Powłoka matrycy matowa 
· Rozdzielczość – 1920x1080 pikseli
· Współczynnik kształtu obrazu 16:9.
· Częstotliwość synchronizacji pionowej przy maksymalnej rozdzielczości minimum 60Hz
· Jasność minimum 250 cd/m2

	Chipset
	Dostosowany do zaoferowanego procesora

	Płyta główna
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera 

	Procesor
	Procesor 64 bit, minimum 6 rdzenie 12 wątków, standardowa prędkość taktowania minimum 2,1 GHz, szybkość taktowania w trybie Turbo minimum 4 Ghz, pamięć podręczna procesora minimum 8MB Zamawiający oczekuje iż zaoferowane urządzenie zawierać będzie procesor umożliwiający uzyskanie minimum 13 000 punktów w teście Passmark CPU zgodnie z wynikami opublikowanymi na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

	Pamięć operacyjna
	· 8GB DDR4 SDRAM
· możliwość rozbudowy do min. 16GB, 
· Ilość slotów pamięci dwa, w tym jeden wolny.

	Dysk twardy
	Min. 256GB, typ dysku twardego: SSD 

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna 

	Audio/Video
	· Wbudowana karta dźwiękowa,
· Wbudowane głośniki stereo
· Wbudowany mikrofon
· Wbudowana Kamera minimum 720P

	Klawiatura
	· Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym.

	Porty/Złącza
	· Minimum 2x USB 3.1
· 1x USB-C 3.1
· 1 x HDMI
· 1 x LAN RJ-45
· 1 x wejście słuchawko/mikrofonu combo jack

	Interfejsy sieciowe
	· WIFI 802.11a/b/g/n/ac/ax.
· LAN 10/100/1000
· Bluetooth 5

	Bateria
	· 3 ogniwa litowo-jonowa. 
· Pojemność minimum 40Wh

	Zasilacz
	W zestawie 

	Bezpieczeństwo
	Układ szyfrowania TMP 2.0

	Certyfikaty
	· Deklaracja zgodności CE (załączyć do ofert)
· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
· Certyfikat ENERGY STAR
· Zgodność z normami: UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, słabe światło halogenowe, ICCP, AUS/NZ

	Oprogramowanie biurowe
	Oprogramowanie musi spełniać następujące minimalne parametry:

· Dostawa pełnej polskiej wersji językowej interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim. Pakiet powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach pracy – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0).
b. Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej:
· edytor tekstów,
· arkusz kalkulacyjny,
· narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji,
· narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)
· Edytor tekstów musi umożliwiać co najmniej:
· Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
· Wstawianie oraz formatowanie tabel.
· Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
· Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).
· Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
· Automatyczne tworzenie spisów treści.
· Formatowanie nagłówków i stopek stron.
· Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.
· Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
· Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
· Wydruk dokumentów.
· Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.
· Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
· Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.
· Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać co najmniej:
· Tworzenie raportów tabelarycznych.
· Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych.
· Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.
· Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).
· Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych.
· Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych.
· Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych.
· Wyszukiwanie i zamianę danych.
· Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego.
· Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie.
· Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
· Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem.
· Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
· Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
· Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać co najmniej:
· Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które mogą być prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego.
· Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek.
· Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
· Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji.
· Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.
· Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo.
· Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.
· Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.
· Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.
· Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.
· Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
· Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.
· Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych.
· Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców.
· Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną.
· Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule.
· Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy.
· Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów.
· Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie.
· Zarządzanie kalendarzem.
· Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników.
· Przeglądanie kalendarza innych użytkowników.
· Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach.
· Zarządzanie listą zadań.
· Zlecanie zadań innym użytkownikom.
· Zarządzanie listą kontaktów.
· Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom.
· Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników.
· Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

	System operacyjny
	Preinstalowane oprogramowanie systemowe w najnowszej dostępnej polskiej wersji językowej w technologii 64 bitowej. Nie dopuszcza się licencji pochodzącej z rynku wtórnego ani licencji EDU. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji autentyczności legalności systemu operacyjnego poprzez infolinię producenta oprogramowania, która udzieli informacji czy dany klucz licencyjny jest oryginalny.
System, poprzez mechanizmy wbudowane, bez użycia dodatkowych aplikacji, musi:
· umożliwiać dokonywanie aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
· możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji;
· zapewniać internetową aktualizację w języku polskim;
· posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
· posiadać interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim;
· posiadać budowany system pomocy w języku polskim;
· posiadać wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);
· posiadać graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
· mieć zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików;
· posiadać dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
· klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
· dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych
· wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami;
· posiadać zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;
· możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci;
· Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);
· posiadać możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.
· posiadać graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim;
· posiadać klucz produktu przypisany do komputera aby przy ponownej reinstalacji systemu nie było konieczności wpisywania klucza;
· posiadać zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;
· posiadać możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
· posiadać funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego
· mieć wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe.
· umożliwić podłączenie do domeny;
· posiadać wbudowane narzędzie do szyfrowania dysków wewnętrznych  i pamięci przenośnych;
· umożliwić zdalne logowanie do urządzenia za pomocą wbudowanych w system rozwiązań.

W formularzu oferty trzeba podać nazwę oferowanego oprogramowania.

	Gwarancja
	Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Gwarancja świadczona będzie na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

	Wsparcie techniczne
	· Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej.
· Możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego.
· Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

	Pozostałe
	Sprzęt ma być fabrycznie nowy tj. nieużywany, nieuszkodzony, nieregenerowany, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich i wyprodukowany w okresie 12 miesięcy przed terminem składania ofert oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta. Wszystkie sztuki laptopów muszą być tego samego rodzaju (ten sam model pochodzący od jednego producenta)





	DOSTAWA 3 KOMPUTERÓW ALL IN ONE - MINIMALNE WYMAGANIA

	Komputer
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb pracy biurowej, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji.

	Typ sprzętu
	Komputer biurowy typu All In One

	Ekran
	· Przekątna 23,8”.
· Powłoka matrycy matowa .
· Rozdzielczość – 1920x1080 pikseli.
· Współczynnik kształtu obrazu 16:9.
· Współczynnik kontrastu obrazu 1000:1
· Jasność obrazu 250 cd/m2

	Chipset
	Dostosowany do zaoferowanego procesora

	Płyta główna
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera 

	Procesor
	Procesor 64 bit, minimum 6 rdzenie 12 wątków o częstotliwości bazowej minimum 2.00 GHz, częstotliwości Turbo minimum 3,6, pamięć podręczna procesora minimum 12 NB. GHz. Zamawiający oczekuje iż zaoferowane urządzenie zawierać będzie procesor umożliwiający uzyskanie minimum 9990 punktów w teście Passmark CPU zgodnie z wynikami opublikowanymi na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

	Pamięć operacyjna
	· 8GB 
· możliwość rozbudowy do 32 GB, 
· typ pamięci RAM: DDR4, 
· Ilość slotów pamięci minimum 2 w tym jeden wolny.

	Dysk twardy
	Min. 256GB, typ dysku twardego: SSD 

	Karta graficzna
	Zintegrowana

	Karta dźwiękowa 
	Zintegrowana

	Audio/Video
	· Wbudowane dwukanałowe głośniki.
· Wbudowane 2 mikrofony.
· Wbudowana Kamera z osłoną prywatności i wskaźnikiem LED

	Porty/Złącza
	Złącza na panelu tylnym:
· 1x RJ-45
· Minimum 1x USB 2.0
· Minimum 1x USB 3.1
· Minimum 1x USB 3.1 Typ-C
· Wejście zasilania
Złącza w panelu bocznym: 
· 1x wejście słuchawkowe/mikrofonowe combo jack
· Minimum 1 x USB 2.0
· Minimum 1 x USB 3.1

	Interfejsy sieciowe
	· WIFI 802.11 ac/a/b/g/n
· LAN 10/100/1000
· Bluetooth 5.0

	Zasilacz
	Zgodny z zaleceniami producenta 

	Bezpieczeństwo
	· Układ szyfrowania TMP 2.0
· Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

	Certyfikaty
	· Deklaracja zgodności CE (załączyć do ofert)
· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
· Zgodność z normami RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland, Ultra Low Noise Certification (załączyć do ofert)

	Oświadczenia
	Wymagane oświadczenie producenta o spełnieniu:
· EPEAT Silver
· ENERGY STAR 8.0
· ErP Lot 3 and Lot 7
· TCO Certified 8.0
· RoHS compliant

	Oprogramowanie biurowe
	Oprogramowanie musi spełniać następujące minimalne parametry:

· Dostawa pełnej polskiej wersji językowej interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim. Pakiet powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach pracy – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0).
b. Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej:
· edytor tekstów,
· arkusz kalkulacyjny,
· narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji,
· narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)
· Edytor tekstów musi umożliwiać co najmniej:
· Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
· Wstawianie oraz formatowanie tabel.
· Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
· Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).
· Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
· Automatyczne tworzenie spisów treści.
· Formatowanie nagłówków i stopek stron.
· Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.
· Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
· Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
· Wydruk dokumentów.
· Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.
· Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
· Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.
· Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać co najmniej:
· Tworzenie raportów tabelarycznych.
· Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych.
· Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.
· Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).
· Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych.
· Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych.
· Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych.
· Wyszukiwanie i zamianę danych.
· Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego.
· Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie.
· Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
· Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem.
· Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
· Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
· Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać co najmniej:
· Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które mogą być prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego.
· Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek.
· Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
· Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji.
· Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.
· Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo.
· Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.
· Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.
· Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.
· Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.
· Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
· Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.
· Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych.
· Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców.
· Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną.
· Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule.
· Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy.
· Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów.
· Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie.
· Zarządzanie kalendarzem.
· Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników.
· Przeglądanie kalendarza innych użytkowników.
· Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach.
· Zarządzanie listą zadań.
· Zlecanie zadań innym użytkownikom.
· Zarządzanie listą kontaktów.
· Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom.
· Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników.
· Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

	System operacyjny
	Preinstalowane oprogramowanie systemowe w najnowszej dostępnej polskiej wersji językowej w technologii 64 bitowej. Nie dopuszcza się licencji pochodzącej z rynku wtórnego ani licencji EDU. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji autentyczności legalności systemu operacyjnego poprzez infolinię producenta oprogramowania, która udzieli informacji czy dany klucz licencyjny jest oryginalny.
System, poprzez mechanizmy wbudowane, bez użycia dodatkowych aplikacji, musi:
· umożliwiać dokonywanie aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
· możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji;
· zapewniać internetową aktualizację w języku polskim;
· posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
· posiadać interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim;
· posiadać budowany system pomocy w języku polskim;
· posiadać wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);
· posiadać graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
· mieć zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików;
· posiadać dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
· klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
· dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych
· wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami;
· posiadać zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;
· możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci;
· Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);
· posiadać możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.
· posiadać graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim;
· posiadać klucz produktu przypisany do komputera aby przy ponownej reinstalacji systemu nie było konieczności wpisywania klucza;
· posiadać zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;
· posiadać możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
· posiadać funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego
· mieć wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe.
· umożliwić podłączenie do domeny;
· posiadać wbudowane narzędzie do szyfrowania dysków wewnętrznych  i pamięci przenośnych;
· umożliwić zdalne logowanie do urządzenia za pomocą wbudowanych w system rozwiązań.

W formularzu oferty trzeba podać nazwę oferowanego oprogramowania.

	Gwarancja
	Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Gwarancja świadczona będzie na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany bezpośrednio przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, a w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych firmy serwisującej, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym - należy dołączyć oświadczenie producenta.

	Wsparcie techniczne
	· Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej.
· Możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego.
· Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

	Pozostałe
	Sprzęt ma być fabrycznie nowy tj. nieużywany, nieuszkodzony, nieregenerowany, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich, sprzęt musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski - należy dołączyć oświadczenie producenta. Wszystkie sztuki komputerów muszą być tego samego rodzaju (ten sam model pochodzący od jednego producenta)




	SERWERA - MINIMALNE WYMAGANIA

	Typ sprzętu
	Serwer

	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2,5” wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Ramka zabezpieczająca z wyświetlaczem LCD.

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

	Procesor
	· 64 bit, minimum 16 rdzenie 32 min. 2.4GHz, klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min 30000 punktów w teście Passmark CPU zgodnie z wynikami opublikowanymi na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
· Możliwość dołożenia drugiego procesora obsługującego do 24 rdzenie i 48 wątków.

	Pamięć operacyjna
	Minimum 32GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM.

	Kontroler RAID
	Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 4GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Umożliwiający stworzenie dwóch grup dysków RAID 1 lub 0, każda grupa składająca się z dwóch dysków.

	Kieszenie dysków
	8x2,5’’

	Bezpieczeństwo
	· Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. 
· Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 
· Moduł TPM 2.0

	Dyski twarde
	Możliwość instalacji dysków HDD SAS, SSD SAS, HDD SATA, SSD SATA
Zainstalowane:
· 2 dyski o pojemności minimum 600GB HDD SAS 12Gb/s, Hot-Plug 2.5"
· 2 dyski o pojemności minimum 960GB SSD SAS,12Gb/s, Hot-Plug 2.5"

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200

	Karta Zarządzania
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:
· Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej.
· Zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. procesory, pamięć, dyski twarde, zasilanie, chłodzenie).
· Zdalne sterowanie zasilaniem serwera umożliwiające wyłączenie, włączenie lub ponowne uruchomienie serwera.
· Konfiguracja RAID na dyskach, sprawdzenie kondycji dysków.
· Wykonanie aktualizacji oprogramowania układowego.

	Diagnostyka
	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie podstawowych parametrów serwera.

	Gniazda PCI
	Minimum jeden slot PCIe x16 generacji 4

	Interfejsy sieciowe
	Wbudowane min. 6 interfejsów siecioweych 1Gb Ethernet w standardzie BaseT (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe)

	System montażu
	Szyny ruchome

	Zasilanie
	Redundantne, Hot-Plug min. 800W każdy.

	System operacyjny
	Microsoft Windows Server 2022 Standard (16 CORE) lub równoważny

	Złącza
	3 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 3.0, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim.

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022.

	Gwarancja na sprzęt
	
5 lat gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 
Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta, że w okresie gwarancji dysków w przypadku awarii, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
Minimalny okres gwarancji na dyski określa się na 36 miesięcy.  

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera


	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

	Pozostałe
	Sprzęt ma być fabrycznie nowy tj. nieużywany, nieuszkodzony, nieregenerowany, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich i wyprodukowany w okresie 12 miesięcy przed terminem składania ofert oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta.

	SERWERWM PLIKÓW - MINIMALNE WYMAGANIA

	Procesor
	64 bitowy czterordzeniowy procesor o taktowaniu minimum 2,0 GHz umożliwiający osiągnięcie wyniku min 2980 punktów w teście Passmark CPU zgodnie z wynikami opublikowanymi na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

	Karta graficzna
	Zintegrowany

	Pamięć systemowa
	4 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 4 GB) z możliwością rozszerzenia do 8GB (2x4GB)

	Wnęka dysków
	2 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s

	Kompatybilność dysków
	3,5-calowe dyski twarde SATA
2,5-calowe dyski twarde SATA
2,5-calowe dyski SSD SATA

	Zainstalowane dyski
	2 dyski o pojemności minimum 2 TB SATA 6Gb/s

	Interfejsy sieciowe
	2 x port 2,5 Gigabit Ethernet

	Złącza
	5 x USB z czego minimum 2 porty USB 3.2 Gen 1, jedno wyjście HDMI 2.0 z obsługą wyjścia 4K

	Wskaźniki LED
	Zasilanie/stan, LAN, USB, HDD1–2

	Macierze
	Konfiguracja RAID 0, 1

	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy na urządzenie i dyski.

	Pozostałe
	Sprzęt ma być fabrycznie nowy tj. nieużywany, nieuszkodzony, nieregenerowany, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich, sprzęt musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

	UPS - MINIMALNE WYMAGANIA

	Moc wyjściowa pozorna [VA]:
	1600

	Moc wyjściowa czynna [W]:
	1250

	Topologia
	VI (line-interactive)

	Typ obudowy :
	Rack / Tower

	Chłodzenie
	Wymuszone, wewnętrzne wentylatory

	Zabezpieczenie wejściowe 
	Przeciwzwarciowe – Bezpiecznik automatyczny 10 A / 250 V AC; przeciwprzepięciowe

	Zabezpieczenie wyjściowe :
	Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe

	Zabezpieczenia wejścia DC (akumulatory wewnętrzne) [A / V DC]
	Zabezpieczenie nadprądowe

	Przyłącze zasilania UPS :
	1 x IEC 320 C20 (16 A


	Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) :
	6 x IEC 320 C13 (10 A); 2 x PL

	Akumulatory wewnętrzne
	minimum 4x 12 V / 7 Ah VRLA

	Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych ( 100 % / 80 % / 50 % Pmax)
	minimum 3 / 4 / 8 min


	Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS do 90% pojemności baterii -  po uprzednim rozładowaniu obciążeniem równym 80% Pmax (do wyłączenia się zasilacza).
	


	do 4 h

	Interfejsy komunikacyjne
	USB HID, SNMP/HTTP wbudowane w UPS

	Oprogramowanie 
	· Oprogramowanie tego samego producenta co zasilacz, w języku polskim do zarządzania i monitorowania pracy UPS.
· Wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów.
· Wsparcie dla systemów Linux, Windows oraz wirtualizacji Hyper-V, Vmware, XenServer

	Deklaracje i certyfikaty
	CE, ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania;

	Normy
	PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008

	[bookmark: _GoBack]WEJŚCIE
	· Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) - 230 V AC
· Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja - 
178 ÷ 281V  AC ± 2 %
· Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego - 50 Hz
· Zakres częstotliwości i tolerancja - 45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz
· Progi przełączania: sieć – UPS - 178 ÷ 281 V AC ± 2 %

	Wyjście
	· Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) - 230 V AC
· Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca sieciowa	 - 195 ÷ 253 V AC ± 2 %
· Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca rezerwowa - 230 V AC ± 5 %
· Automatyczna regulacja napięcia (AVR) ± 10 %
· Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) - Sinusoidalny / Tak jak na wejściu
· Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego - 50 Hz
· Filtracja napięcia wyjściowego - Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy
· Progi przełączania: UPS – sieć - 183 ÷ 276 V AC ± 2 %
· Czas przełączenia na pracę rezerwową < 3 ms
· Przeciążalność	> 105% - 15 s (wyłączenie UPS)

	Gwarancja
	36 miesięcy na urządzenie, 24 miesiące na baterie.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. Serwis realizowany w systemie door to door, naprawa w maksymalnie dwa dni robocze


	Pozostałe
	Sprzęt ma być fabrycznie nowy tj. nieużywany, nieuszkodzony, nieregenerowany, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich, sprzęt musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.



Wymagania Zamawiającego:
· Przedmiot zamówienia będzie posiadał wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w szczególności dotyczące wyrobu gotowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości.
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