Załącznik nr  5
Opis przedmiotu  zamówienia. 
„Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Skrzeszewy”

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne, wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )
	Lp.

	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	OFEROWANE PARAMETRY
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
WYPEŁNIA OFERENT

	I.
	Podwozie z kabiną


	

	1.1. 
	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997r. „Prawo o ruchu drogowym” z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2021r. poz. 450, 284, 568, 695, 1087) oraz ustawa z dnia dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961), Certyfikat dopuszczenia CNBOP
	

	1.2. 
	Pojazd używany, bezwypadkowy, z oryginalną zabudową pożarniczą. 
	

	1.3. 
	Pojazd wyprodukowany w roku 2007 lub później.
	

	1.4. 
	Silnik Diesla, rzędowy 6 cylindrowy, moc silnika co najmniej 250 KM.
	Proszę podać moc silnika w KM-

	1.5. 
	Napęd pojazdu: 4x4 z blokadą mostu . 
	

	1.6. 
	Rozstaw osi w zakresie 3600 - 3900 mm.
	

	1.7. 
	Na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. Zawieszenie osi przedniej i tylnej resorowe.
	

	1.8. 
	Samochód na przednich i tylnych kołach obu osi posiada ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.
	Proszę podać rok produkcji opon pojazdu na kołach obu osi.

	1.9. 
	Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy, min. 120 litrów.
	Proszę podać pojemność zbiornika paliwa w litrach.

	1.10. 
	Samochód posiada wymienione: olej w silniku, olej w skrzyni biegów, filtry oleju silnika i skrzyni biegów, filtry powietrza i paliwa.
	

	1.11. 
	Kolorystyka: 
- przedni zderzak oraz nadkola w kolorze białym.
- kabina, zabudowa – czerwony.

Samochód nie lakierowany ponownie, nie przemalowywany.
	

	1.12. 
	Ilość miejsc co najmniej 6, w układzie 2+4.
	

	1.13. 
	Przednie fotele posiadają pasy bezpieczeństwa, fotele pokryte materiałem, wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją, odległości, pochylenia oparcia oraz pneumatyczną regulacją wysokości
	

	1.14. 
	Kabina pojazdu posiada:

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku typu webasto,
- lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy,
- lusterka krawężnikowe 
- radiostację samochodową z dodatkowym głośnikiem w przedziale autopompy,  podłączoną do instalacji antenowej zakończonej antena radiową.
	

	1.15. 
	Całkowity przebieg pojazdu nie większy niż 50 000 km. 
	Proszę podać przebieg pojazdu w km.

	1.16. 
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie mniejsza niż 15000 kg.
	Proszę podać DMC pojazdu w kg.

	1.17. 
	Pojazd  wyposażony w urządzenie - generator sygnałów dźwiękowych dla pojazdu uprzywilejowanego (modulator). Dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska  z tyłu pojazdu na dachu zabudowy. 
	

	1.18. 
	Pojazd posiada sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego -  jako sygnalizację świetlną dopuszcza się  światło cofania.
	

	1.19. 
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin pod spodem pojazdu, wyprowadzony do dołu.
	

	1.20. 
	Pojazd posiada system ABS.
	

	1.21. 
	Pojazd posiada układ kierowniczy ze wspomaganiem.
	

	1.22. 
	Pojazd posiada zaczep  holowniczy z tyłu pojazdu, który musi wytrzymać obciążenie równe DMC pojazdu, zaczep holowniczy zapewniający możliwość holowania przyczepy oraz gniazdo do podłączania instalacji przyczepy.
	

	1.23. II.
	Zabudowa pożarnicza:


	

	2.1. 
	Półki sprzętowe wykonane z aluminium. Zewnętrzne i wewnętrzne poszycia wykonane z blachy aluminiowej. Co najmniej 2 skrytki na bokach pojazdu i 1 skrytka z tyłu.
	

	2.2. 
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami (roletami) wykonanymi z aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym,  wyposażonymi w zamki zamykane na klucz. Układ żaluzji (rolet) 2+2+1. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.
	

	2.3. 
	Zbiornik na wodę kompozytowy, o pojemności nie mniejszej niż 5000 litrów, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje.
	Podać wielkość zbiornika na wodę

	2.4. 
	Pojazd posiada nasadę tankowania zbiornika na wodę umieszczoną z tyłu w przedziale autopompy
	

	2.5. 
	Pojazd posiada funkcję tankowania zbiornika przez autopompę.
	

	2.6. 
	Instalacja tankowania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.  
	

	2.7. 
	Pojazd posiada rozkładany uchwyt na cztery aparaty powietrzne.
	

	2.8. 
	Pojazd posiada uchwyty na węże pożarnicze minimum 6 x W52, 6 x W75
	

	2.9. 
	Pojazd posiada co najmniej jedną linię szybkiego natarcia o długości węża co najmniej 40 metrów, umieszczone w tylnej skrytce z prawej strony. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża.
	

	2.10. 
	Zwijadło posiada elektryczny  rodzaj zwijania
	

	2.11. 
	Autopompa dwustopniowa o wydajności co najmniej 1600 l/min. przy ciśnieniu 
8 BAR., posiadająca co najmniej 2 nasady tłoczne 75 oraz 1 ssawną 110. 
	Proszę podać wydajność autopompy.

	2.12. 
	Pojazd posiada działko wodne umieszczone na dachu z regulacją strumienia wody.
	

	2.13. 
	Pojazd posiada oświetlenie wewnątrz zabudowy pożarniczej .
	

	2.14. 
	Pojazd posiada oświetlenie pola pracy .
	

	2.15. 
	Dach zabudowy pożarniczej w formie podestu roboczego. Dach wyposażony w uchwyty do drabiny pożarniczej, uchwyty do węży ssawnych W-110 oraz uchwyty do drobnego sprzętu podręcznego.
	

	2.16. 
	Wyciągarka elektryczna 
	

	2.17. 
	Skrzynia biegów manualna minimum (6 biegów + R)  
	

	2.18. III.
	Wyposażenie dodatkowe:


	

	3.1
	Pojazd posiada aktualne badania techniczne.
	

	3.2
	Pojazd posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) ważną co najmniej 1 miesiąc.
	

	3.3.
	Pojazd posiada świadectwo dopuszczania CNBOP
	

	3.4
	Wraz z pojazdem dostarczone będą: komplet dokumentacji pojazdu i wyposażenia, ewentualne instrukcje obsługi, itp. w języku polskim, dokumentacja niezbędna do rejestracji pojazdu w Polsce.


	

	
	
	


Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )
…………………………………………………..
                                                                                                                                                                                                         Podpis i imienna pieczątka wykonawcy

